竞争性磋商文件

磋商项目名称：大渡口大健康生物医药产业公共服务平台

家具采购

采购人：重庆建桥实业发展有限公司

二〇二三年八月

目 录

[第一篇 采购邀请书 - 4 -](#_Toc54278968)

[一、竞争性磋商内容 - 4 -](#_Toc54278969)

[二、资金来源 - 4 -](#_Toc54278970)

[三、供应商资格条件 - 4 -](#_Toc54278971)

[四、磋商有关说明 - 5 -](#_Toc54278972)

[五、磋商保证金 - 5 -](#_Toc54278972)

[六、履约保证金 - 5 -](#_Toc54278972)

[七、采购项目需落实的政府采购政策 - 6 -](#_Toc54278973)

[八、其它有关规定 - 7 -](#_Toc54278974)

[九、联系方式 - 7 -](#_Toc54278975)

[第二篇 项目服务需求 - 8 -](#_Toc54278977)

[一、项目基本概况介绍 - 8 -](#_Toc54278978)

[二、工作内容 - 8 -](#_Toc54278979)

[三、工程质量及施工要求 - 8 -](#_Toc54278980)

[四、施工图及工程量清单 - 8 -](#_Toc54278981)

[五、现场踏勘 - 8 -](#_Toc54278983)

[六、人员及其他要求 - 8 -](#_Toc54278983)

[第三篇 项目商务需求 - 10 -](#_Toc54278984)

[一、服务期、地点及验收方式 - 10 -](#_Toc54278985)

[二、报价要求 - 10 -](#_Toc54278986)

[三、结算原则](#_Toc54278987) **[错误！未定义书签。](#_Toc54278987)**

[四、质量保证及售后服务](#_Toc54278988) **[错误！未定义书签。](#_Toc54278988)**

[五、付款方式](#_Toc54278989) **[错误！未定义书签。](#_Toc54278989)**

[六、施工安全 - 19 -](#_Toc54278991)

[七、其他 - 19 -](#_Toc54278993)

[第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 - 11 -](#_Toc54278994)

[一、磋商程序及方法 - 21 -](#_Toc54278995)

[二、评审标准 - 23 -](#_Toc54278996)

[三、无效响应 - 24 -](#_Toc54278997)

[四、采购终止 - 25 -](#_Toc54278998)

[第五篇 供应商须知 - 26 -](#_Toc54278999)

[一、磋商费用 - 26 -](#_Toc54279000)

[二、竞争性磋商文件 - 26 -](#_Toc54279001)

[三、磋商要求 - 26 -](#_Toc54279002)

[四、成交供应商的确认和变更 - 27 -](#_Toc54279003)

[五、成交通知 - 27 -](#_Toc54279004)

[六、关于质疑和投诉 - 28 -](#_Toc54279005)

[七、签订合同 - 29 -](#_Toc54279008)

[八、政府采购信用融资 - 30 -](#_Toc54279009)

[第六篇 政府采购合同 - 31 -](#_Toc54279010)

[第七篇 响应文件编制要求 - 32 -](#_Toc54279011)

[一、经济部分 - 32 -](#_Toc54279012)

[二、技术部分 - 34 -](#_Toc54279013)

[三、商务部分 - 36 -](#_Toc54279014)

[四、资格条件及其他 - 39 -](#_Toc54279015)

[五、其他资料](#_Toc54279016) **[错误！未定义书签。](#_Toc54279016)**

## 第一篇 采购邀请书

我司对大渡口大健康生物医药产业公共服务平台家具采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价（元）** | **成交供应商数量（名）** | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** |
| 大渡口大健康生物医药产业公共服务平台家具采购 | 428681.00 | 1 | 其他未列明行业 |

### 二、资金来源

自筹资金，采购预算428681.00元。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、投标人须提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001-2011或GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证证书。

2、投标人须提供有效的中国环境标志产品认证证书（十环认证）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须加盖供应商单位鲜章；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。（原件备查）

### 四、磋商有关说明

（一）**根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。**

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2023年8月10日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在建桥工业园（http://www.jqgyy.com/）上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日（2023年8月10日）起三个工作日。

（四）竞标人须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按磋商文件要求缴纳了竞标保证金；

2、按时递交了响应文件；

3、按时报名签到。

（五）递交响应文件地点：重庆建桥实业发展有限公司接标处（重庆市大渡口区田西路中冶熙城商街1号楼1楼）

（六）响应文件递交时间：2023年8月16日北京时间14：00-14:30

截止时间：2023年8月16日北京时间14:30

（七）磋商开始时间：2023年8月16日北京时间14:30

### 五、磋商保证金

（一）保证金递交

1、竞标保证金交款形式及要求

竞标人从单位**基本银行账户**在**2023年8月15日17时00分（北京时间）前**（建议通过网上银行方式）直接划付至指定的竞标保证金账户（详见附件），否则竞标保证金无效。竞标人自行考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。竞标人提交的竞标保证金未由竞标人单位的基本银行账户划付或划付的竞标保证金金额不足的或未按时到账的，其竞标保证金交纳无效。

2、**竞标保证金的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。**

3、竞标保证金有效期等同竞标有效期。

4、未在指定时间内到账的竞标保证金为无效竞标保证金，当场退还其响应文件。

5、竞标人应将单位基本银行账户的开户许可证（或银行盖章的基本账户证明材料）和竞标保证金进账凭据带至现场查验(以上资料原件备验)。

（二）保证金退还方式

在公示期结束后五个工作日内，竞标人应持采购人开具的收据，方能退还投（竞）标保证金，否则责任自负。采购人向除成交人以外的竞标人无息退还竞标保证金。成交人的竞标保证金在采购人与成交人签订的项目合同（原件）后五个工作日内无息退还。竞标保证金通过网上银行转账的方式退还至各竞标人缴纳保证金的帐户。

如因竞标人自身原因，竞标保证金未缴入本项目专用账户导致的竞标保证金退还延迟，由竞标人自行负责。

保证金联系人：肖老师； 咨询电话：023-68955002

### 六、履约保证金

**履约保证金金额为：项目成交金额的5%。**

成交人应当在成交通知书发出之日10个工作日内将履约保证金汇入采购人指定账户（注明项目名称），缴纳方式请与采购人联系。

### 退还时间：完成采购服务后并经采购人验收合格后1个月内。

### 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 八、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在建桥工业园（http://www.jqgyy.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）**本项目不接受联合体参与磋商。**

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 九、联系方式

采购人：重庆建桥实业发展有限公司

联系人：肖老师

电 话：023-68955002

##  项目服务需求

**一、招标项目一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 大渡口大健康生物医药产业公共服务平台家具采购 | 1 | 批 | 所提供产品必须为中国大陆境内生产，且不接受联合体投标。 |

**二、招标项目规格及数量需求**

办公家具需求及单价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 总价限价合计（元） |
| 1 | 洽谈桌 | 直径700\*760 | 3 | 张 | 784 | 2352 |
| 2 | 椅子 | 1500\*600\*2000 | 9 | 把 | 784 | 7056 |
| 3 | 班台 | 1800\*800\*760 | 2 | 张 | 2600 | 5200 |
| 4 | 文件柜 | 1600\*400\*2000（3门文件柜 1门衣柜） | 2 | 组 | 2912 | 5824 |
| 5 | 办公椅 | 常规 | 2 | 把 | 1685 | 3370 |
| 6 | 班前椅 | 常规 | 4 | 把 | 845 | 3380 |
| 7 | 沙发 | 三人位 | 2 | 组 | 4760 | 9520 |
| 8 | 沙发 | 单人位 | 1 | 组 | 2380 | 2380 |
| 9 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 2 | 张 | 784 | 1568 |
| 10 | 会议桌 | 4600\*2000\*760 | 1 | 张 | 7800 | 7800 |
| 11 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 | 1 | 张 | 4480 | 4480 |
| 12 | 会议椅 | 常规 | 22 | 把 | 845 | 18590 |
| 13 | 会议椅（带写字板） | 常规 | 64 | 把 | 700 | 44800 |
| 14 | 定制办公桌 | 主桌1800\*700\*760 副柜1400\*400\*1200 | 12 | 张 | 2380 | 28560 |
| 15 | 办公椅 | 常规 | 13 | 把 | 900 | 11700 |
| 16 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 63 | 组 | 1456 | 91728 |
| 17 | 洽谈桌 | 1600\*800\*760 | 2 | 张 | 1820 | 3640 |
| 18 | 洽谈椅（不带脚轮） | 常规 | 14 | 把 | 528 | 7392 |
| 19 | 矮柜 | 1200\*400\*800 | 1 | 组 | 1176 | 1176 |
| 20 | 办公桌 | 1200\*600\*760 | 1 | 张 | 1260 | 1260 |
| 21 | 洽谈桌 | 3000\*800\*700 | 1 | 张 | 5065 | 5065 |
| 22 | 洽谈椅 | 常规 | 6 | 把 | 1800 | 10800 |
| 23 | 洽谈桌 | 2400\*1000\*760 | 1 | 张 | 2240 | 2240 |
| 24 | 办公桌 | 1500\*1500\*1100 | 28 | 张 | 2400 | 67200 |
| 25 | 办公椅 | 常规 | 28 | 把 | 950 | 26600 |
| 26 | 办公桌 | 1600\*700\*760 | 11 | 张 | 2400 | 26400 |
| 27 | 办公椅（不含衣架） | 常规 | 10 | 把 | 1000 | 10000 |
| 28 | 货架 | 1500W\*600D\*2000H | 4 | 组 | 1100 | 4400 |
| 29 | 会议条桌 | 1400\*600\*760 | 5 | 张 | 1540 | 7700 |
| 30 | 会议椅（不带写字板） | 常规 | 10 | 把 | 650 | 6500 |
| 合计 | 428681 |

三、“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

**家具技术方案表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 产品样式 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 洽谈桌 | 直径700\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、脚架采用不锈钢托盘脚架。5、▲螺丝：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h，耐腐蚀等级≥10级，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》的标准要求。 | 3 | 张 |
| 2 | 椅子 | 1500\*600\*2000 |  | 1、▲面料采用3D面料，甲醛含量≤20mg/kg、PH值4.0~7.5、耐水色牢度≥4级、耐酸汗渍色牢度≥4级、耐碱汗渍色牢度≥4级、耐干摩擦色牢度≥4级、耐唾液色牢度≥4级、无异味、可分解致癌芳香胺染料未检出、燃烧性能(GB/T 17591-2006、GB/T 5455-2014)经（纵）向 损毁长度≤80mm、续燃时间≤4.5s、阴燃时间≤5、纬（横）向 损毁长度≤80mm、续燃时间≤4.5s、阴燃时间≤5、抗菌性能GB/T20944.2-2007)金黄色葡萄球菌（ATCC 6538)抑菌率≥60%、大肠杆菌（8099）≥60%。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。4、脚架采用喷塑钢脚架。 | 9 | 把 |
| 3 | 班台 | 1800\*800\*760 |  | 1、▲基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、▲导轨：金属喷涂层硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向下静载荷符合标准要求，猛关或猛开符合标准要求，操作力符合标准要求;耐久性80000次符合标准要求。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 2 | 张 |
| 4 | 文件柜 | 1600\*400\*2000（3门文件柜 1门衣柜） |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、▲缓冲铰链：金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验结果达到10级，垂直静载荷和水平静载荷试验后符合标准要求，操作力试验后符合标准要求，耐久性门在开启循环≥80000次试验后符合标准要求，下沉量试验后符合标准要求，耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中1.0mm以上的锈点≤5点/dm²试验后达到无锈点。5、▲文件柜成品要求：位差度≤0.80mm，所有分缝≤0.60mm，底脚平稳性≤0.50mm，人造板件外观未见缺陷，五金件外观喷涂件未见缺陷，木工要求未见缺陷，漆膜外观要求未见缺陷，漆膜耐液性（10%乙酸溶液、10%碳酸钠溶液）≥1级，漆膜耐湿热、漆膜耐干热、漆膜附着力≥1级，搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板、底板的持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验均为无损，非固定柜空载稳定性未倾翻，木制件甲醛释放量≤0.4mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量未检出，含水率3.0~13.0%，耐腐蚀等级 中性盐雾试验≥10级，苯未检出，甲苯≤0.008mg/m³，二甲苯≤0.016mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 | 2 | 组 |
| 5 | 办公椅 | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格，符合GB/T 30157-2013 的标准要求。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。4、▲气压棒：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验结果达到10级，密封性能应符合GB/T 29525-2013中6.5的规定，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能应符合GB/T 29525-2013中6.6的规定，气弹簧经-30C和60C高低温储存后，公称力Fa衰减量≤5%，循环寿命经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力Fa的总衰减量≤13%。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。6、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。 | 2 | 把 |
| 6 | 班前椅 | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。3、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。4、脚架;'采用钢管，钢管壁厚≥1.5,mm。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 | 4 | 把 |
| 7 | 沙发 | 三人位 |  | 1、面料采用牛皮，摩擦色牢度 涂层厚度＞25μm 干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级，撕裂力≥80N，pH值≥5，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、▲内框架：采用多层实木板，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.30mg/(m².h)，苯≤10ug/m³，甲苯≤20ug/m³，二甲苯≤20ug/m³，甲醛释放限量≤0.10mg/m³，静曲强度(顺纹)≥22.0MPa，静曲强度(横纹)≥20.0MPa，静曲强度试件合格率≥90%，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，弹性模量试件合格率≥90%，含水率5%~16%，含水试件合格率≥90%，胶合强度≥0.7MPa，胶合强度试件合格率≥90%，浸渍剥离检测结果合格，浸渍剥离试件合格率≥90%。 | 2 | 组 |
| 8 | 沙发 | 单人位 |  | 1、面料采用牛皮，摩擦色牢度 涂层厚度＞25μm 干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3/4级，碱性汗液（80次）≥3/4级，撕裂力≥80N，pH值≥5，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出。 2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、内框架：采用多层实木板，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.30mg/(m².h)，苯≤10ug/m³，甲苯≤20ug/m³，二甲苯≤20ug/m³，甲醛释放限量≤0.10mg/m³，静曲强度(顺纹)≥22.0MPa，静曲强度(横纹)≥20.0MPa，静曲强度试件合格率≥90%，弹性模量（顺纹）≥5000MPa，弹性模量（横纹）≥4000MPa，弹性模量试件合格率≥90%，含水率5%~16%，含水试件合格率≥90%，胶合强度≥0.7MPa，胶合强度试件合格率≥90%，浸渍剥离检测结果合格，浸渍剥离试件合格率≥90%。 | 1 | 组 |
| 9 | 茶几 | 1200\*600\*450 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、▲塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%、。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。5、▲茶几成品要求：位差度≤0.80mm；所有分缝≤1.35mm，底脚平稳性≤0.11mm，人造板件外观：未见缺陷；木工要求：未见缺陷；软、硬质覆面耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；软、硬质覆面耐干热不低于5级；软、硬质覆面耐湿热不低于5级；软、硬质覆面耐划痕：表面无大于90%的连续划痕，软、硬质覆面耐污染性能≥5级；软、硬质覆面表面耐磨性：无露底现象；软、硬质覆面抗冲击≥2级；软、硬质覆面耐光色牢度≥4级；桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验：均为无损；桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验：均为未倾翻；木制件甲醛释放量≤0.3mg/L. 苯≤0.01mg/m³；甲苯：未检出；二甲苯：未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出；耐腐蚀等级 中性盐雾试验≥10级；人造板含水率：3~13%。 | 2 | 张 |
| 10 | 会议桌 | 4600\*2000\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、▲三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。 | 1 | 张 |
| 11 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 1 | 张 |
| 12 | 会议椅 | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。3、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。4、脚架;'采用钢管，钢管壁厚≥1.5,mm。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 | 22 | 把 |
| 13 | 会议椅（带写字板） | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。4、脚架;'采用钢管，钢管壁厚≥1.5,mm。带PP写字板。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 | 64 | 把 |
| 14 | 定制办公桌 | 主桌1800\*700\*760 副柜1400\*400\*1200 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、导轨：金属喷涂层硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向下静载荷符合标准要求，猛关或猛开符合标准要求，操作力符合标准要求;耐久性80000次符合标准要求。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 12 | 张 |
| 15 | 办公椅 | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格，符合GB/T 30157-2013 的标准要求。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。4、气压棒：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验结果达到10级，密封性能应符合GB/T 29525-2013中6.5的规定，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能应符合GB/T 29525-2013中6.6的规定，气弹簧经-30C和60C高低温储存后，公称力Fa衰减量≤5%，循环寿命经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力Fa的总衰减量≤13%。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。6、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。 | 13 | 把 |
| 16 | 文件柜 | 800\*400\*2000 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、▲锁具：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级≥10级，可迁移元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））测试结果符合标准要求，锁芯拨动件在承受 0.70N·m扭矩后，应能正常使用，锁舌在承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命 锁头直径≤20mm的弹子锁叶片锁，使用寿命≥10000 次。 | 63 | 组 |
| 17 | 洽谈桌 | 1600\*800\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合QB/T 4371-2012、HJ 571-2010、GB/T 15102-2017标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%，符合GB/T 15102-2017、GB/T 31402-2015的标准。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 2 | 张 |
| 18 | 洽谈椅（不带脚轮） | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。3、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。4、脚架;'采用钢管，钢管壁厚≥1.5,mm。带PP写字板。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 | 14 | 把 |
| 19 | 矮柜 | 1200\*400\*800 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、锁具：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级≥10级，可迁移元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））测试结果符合标准要求，锁芯拨动件在承受 0.70N·m扭矩后，应能正常使用，锁舌在承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，弹子锁、叶片锁使用寿命 锁头直径≤20mm的弹子锁叶片锁，使用寿命≥10000 次。 | 1 | 组 |
| 20 | 办公桌 | 1200\*600\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 1 | 张 |
| 21 | 洽谈桌 | 3000\*800\*700 |  | 1、基材：采用橡胶木，甲醛释放量≤0.5mg/L。2、酚醛胶：总挥发性有机物≤30g/L，甲苯+二甲苯未检出，苯≤0.05g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg。3、油漆：采用水性漆，VOC含量≤20g/L，甲醛含量≤10mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量≤5mg/kg，苯系物总和含量未检出，硬度≥3H。 | 1 | 张 |
| 22 | 洽谈椅 | 常规 |  | 1、面料采用3D面料，甲醛含量≤20mg/kg、PH值4.0~7.5、耐水色牢度≥4级、耐酸汗渍色牢度≥4级、耐碱汗渍色牢度≥4级、耐干摩擦色牢度≥4级、耐唾液色牢度≥4级、无异味、可分解致癌芳香胺染料未检出、燃烧性能(GB/T 17591-2006、GB/T 5455-2014)经（纵）向 损毁长度≤80mm、续燃时间≤4.5s、阴燃时间≤5、纬（横）向 损毁长度≤80mm、续燃时间≤4.5s、阴燃时间≤5、抗菌性能GB/T20944.2-2007)金黄色葡萄球菌（ATCC 6538)抑菌率≥60%、大肠杆菌（8099）≥60%。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、外框架是采用橡木实木。 | 6 | 把 |
| 23 | 洽谈桌 | 2400\*1000\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 1 | 张 |
| 24 | 办公桌 | 1500\*1500\*1100 |  | 1、铝合金屏风立柱：厚度≥1.2mm;耐腐蚀等级中性盐雾试验（NSS）48h中性盐雾试验不低于9级。2、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 3、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 4、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。5、导轨：金属喷涂层硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向下静载荷符合标准要求，猛关或猛开符合标准要求，操作力符合标准要求;耐久性80000次符合标准要求。 | 28 | 张 |
| 25 | 办公椅 | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。4、气压棒：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验结果达到10级，密封性能应符合GB/T 29525-2013中6.5的规定，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能应符合GB/T 29525-2013中6.6的规定，气弹簧经-30C和60C高低温储存后，公称力Fa衰减量≤5%，循环寿命经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力Fa的总衰减量≤13%。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。6、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。 | 28 | 把 |
| 26 | 办公桌 | 1600\*700\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、导轨：金属喷涂层硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向下静载荷符合标准要求，猛关或猛开符合标准要求，操作力符合标准要求;耐久性80000次符合标准要求。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。 | 11 | 张 |
| 27 | 办公椅（不含衣架） | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h。3、脚架采用钢管，钢管壁厚≥1.5mm。4、气压棒：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥4H,中性盐雾试验≥480h中性盐雾试验结果达到10级，密封性能应符合GB/T 29525-2013中6.5的规定，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能应符合GB/T 29525-2013中6.6的规定，气弹簧经-30C和60C高低温储存后，公称力Fa衰减量≤5%，循环寿命经耐高低温性能试验的样品，再经≥50000次循环寿命试验后，气弹簧公称力Fa的总衰减量≤13%，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准要求。5、座板基材：采用多层曲木板，符合GB 18580-2017的标准要求，含水率含水率3~13%。6、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。 | 10 | 把 |
| 28 | 货架 | 1500W\*600D\*2000H |  | 1、层板：采用冷轧钢板，金属涂层厚度60~130μm，抗拉强度＞360MPa，耐腐蚀等级中性盐雾试验≥10级，金属喷塑涂层硬度≥5H，金属喷塑涂层附着力≥0级。 　2、▲环氧塑粉：硬度（擦伤）≥4H;耐湿热性≥600h无异常，金属喷漆塑涂层 冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹，附着力≥2级，中性盐雾，连续喷雾≥120小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级，涂（镀）层对基体的保护等级≥8级，乙酸盐雾连续喷雾≥120小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥8级，涂（镀）层对基体的保护等级≥8级，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））检测结果均为合格，金黄色葡萄球菌抑菌率≥80%。 3、立柱、横梁：采用80\*80\*1.2mm封口型材，金属喷漆（塑）涂层硬度≥H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑)涂层耐腐蚀①100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外应无鼓泡产生，②100h后，检查划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，金属喷塑涂层附着力≥2级。 | 4 | 组 |
| 29 | 会议条桌 | 1400\*600\*760 |  | 1、基材：采用三聚氰胺浸渍实木颗粒板：外观质量要求检测结果合格；密度：0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤4.0%，表面耐磨 磨耗值≤50mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥2000MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.60MPa，握螺钉力 板面≥1000N、板边≥600N，表面耐冷热循环符合要求，表面耐划痕符合要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀 素色≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，含水率3~13%，总挥发性有机化合物≤0.20（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，金黄色葡萄球菌的抑菌率≥70%，符合HJ 571-2010标准要求。 2、塑胶PVC封边条：外观质量要求（干花、湿花、污斑、表面划痕、颜色不匹配、光泽不均、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、崩边）均为合格，厚度≥3.0mm，表面耐磨 磨耗值≤80mg/100r，表面情况素色符合磨350r以后无露底现象，表面耐冷热循环符合要求，表面耐干热达到4级以上，总挥发性有机化合物≤0.30（72h）mg/m².h，甲醛释放限量≤0.5mg/L，耐开裂性≥2级，耐光色色牢≥4级，耐老化性应无开裂，可溶性重金属（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均为未检出，邻苯二甲酸脂未检出（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP），金黄色葡萄球菌的抗菌性能值≥5.8，其抑菌率≥80%。 3、热熔胶：总挥发性有机物≤10g/L。4、三合一紧固件：金属件喷涂层符合标准要求，金属喷涂层硬度≥3H，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩符合标准要求，中性盐雾试验连续喷雾≥480h耐腐蚀等级≥10级。5、脚架：采用钢管，钢管壁厚≥1.2mm。6、▲会议条桌成品要求：翘曲度≤0.50mm；平整度≤0.08mm；底脚平稳性≤0.30mm；人造板件外观：未见缺陷；木工要求：未见缺陷；漆膜外观要求：未见缺陷；漆膜耐液性（10%乙酸溶液、10%碳酸钠溶液≥1级）；漆膜耐湿热≥1级；漆膜耐干热≥1级；漆膜附着力≥1级；漆膜耐冷热温差：无鼓泡、裂纹和明显失光；漆膜耐磨性≥1级；漆膜抗冲击≥2级；桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验和桌面水平耐久性试验：均为无损；桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验按GB/T10357.7-2013附录A进行加载，应无倾翻现象；木制件甲醛释放量≤0.4mg/L. 含水率3.0~13.0%；苯：未检出；甲苯：未检出；二甲苯：未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。 | 5 | 张 |
| 30 | 会议椅（不带写字板） | 常规 |  | 1、面料:采用网布，未检出甲醛释放量（C类），可分解致癌芳香胺染料合格。2、聚氨酯定型海绵：表观密度≥60kg/m³，25%压陷硬度 等级/196N±18N，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%，撕裂强度（等级/93N）≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.020mg/㎡.h，符合GB/T 10802-2006标准的要求。3、PU扶手：邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等成分未检出，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等成分未检出。4、脚架;'采用钢管，钢管壁厚≥1.5,mm。5、座板基材：采用多层曲木板，含水率含水率3~13%。 | 10 | 把 |

## 第三篇 项目商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：签订合同后30日内完成家具制造，现场达到安装条件后5个工作日内完成家具安装(甲方可要求分批交货分批验收)。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，并与大样比对一致，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求，且完成残留物检测后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到竞争性磋商规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

（1）磋商报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交竞标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（2）本项目不允许投标人提出两个及以上不同的投标报价，否则视为废标。

（3）投标人应根据本招标文件对采购服务的质量要求,结合自身实力和市场行情自主确定其投标报价，投标报价总价和每一项清单报价均不得超出限价范围，否则视为废标。

### 三、质量保证及售后服务

质保要求：质保1年，保修期内供方免费提供配件及上门服务。供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

4、维修配件

供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

**四、结算原则**

**特别说明：本工程结算时，凡涉及营改增的，均按《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发【2016】35号及《重庆市城乡建设委员会关于关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2019】143号）规定调整）**

结算价=Σ单项全费用综合单价（成交单价）\*实际安装该项家具数量。

（1）成交单价将由报价文件（第一轮报价）中的清单价格按照实际报价下浮比例【下浮比例=1-{现场总报价}/{报价文件总报价}\*100%】同比例下浮进行计算。

（2）实际制作和安装数量以双方收方签字确认为准。

（3）根据现场装修后的实际尺寸，本项目实际供应的货物尺寸与采购需求可能存在差异，对于差异在±10cm范围内的，不调整成交单价；差异超过±10cm的，根据实际供货尺寸和采购需求尺寸等比例调整成交单价。

**五、付款方式**

1、完成安装调试完成5个工作日内，采购人组织经验收，合格后由采购人出具项目验收报告；

2、自验收合格之日起5个工作日内支付至结算总金额的75%；

3、完成第三方甲醛检测并提供检测报告后5个工作日内支付至结算总金额的95%；

4、余款5%作为质保金，自验收合格之日起一年满后5个工作日内一次性付清（货款均不计利息）。

### 六、施工安全

成交供应商负有安全施工责任，应保证所有现场施工人员及施工区域的人身财产安全。若出现任何安全事故的，由成交供应商承担所有责任。

### 七、其他

1、加强施工期间安全管理，发生的安全事故由成交人自行负责

2、供应商应做好安全文明施工、做好施工期间的清扫保洁工作。

3、供应商位在施工中应加强装修现场的保护，如因施工造成装修成品损坏的，由供应商承担由此造成的一切责任。

4、本工程中涉及的相关设施、设备的运输、安装、调试、连接等工作内容所需的费用以及配件、辅材等费用由投标人自行考虑在投标报价中，达到满足安装运行的成套设备要求，采购人不再因此单独计价。成交单位的设施、设备采购必须满足设计及规范要求以及重庆市地方相关规定。

5、如未在合同约定工期内完工（除不可抗力外），给予1000元/天的罚款，采购人有权从结算款中扣除。

6、其他特殊要求：甲醛处理及空气质量检测。家具安装后，由供应商委托第三方机构实施甲醛处理后开展空气质量检测并出具检测报告，直至空气指标达到规范要求，费用由供应商承担。

7、本合同未尽事宜双方协商解决。

## 第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。法定代表人或其授权代表须提供身份证原件核验身份，如无身份证原件核验身份的，无权行使相应权利。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
| 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。若最后报价高于响应文件报价的或被认定为无效竞标的，价格部分按零分处理，且不能成为成交候选人。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准注

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。注：所有数值保留两位小数。 | 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术部分51分 | 技术参数及要求（47分）1、投标人投标产品完全响应并满足招标文件“采购清单及技术要求”得47分，带▲的技术参数出现负偏离的一项扣3分，最多扣42分，扣完为止，不带▲的技术参数出现负偏离的一项扣0.2分，最多扣5分，扣完为止。（注：①带▲的技术参数为货物的重点参数，均需提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告，检验报告封面需有CMA或CNAS标志,封面有二维码可查询，不提供或提供的检验检测报告不满足技术要求的不得分；②投标人提供的检验检测报告均可在全国认证认可信息公共服务平台网和出具检验报告的机构官网上可查询。③中标供应商在签订合同前3天内，向采购单位提供检验报告原件查验。） | 提供相关证书、报告等复印件并加盖公章 |
| 2项目设施方案（4分）根据供应商针对本项目的供货实施方案（包括但不限于：①项目实施计划，②项目实施措施，③货物供货，④安装实施方案，⑤生产、包装及运输安装流程说明，⑥工期进度保证，⑦应急方案，⑧生产管理制度）；供应商供货实施方案完整详尽、高效可行，能够保障项目顺利实施。方案详尽且符合采购需求的的得4分，每有一项内容缺失扣0.5分，每有一项内容错误或缺陷的扣0.25分，扣完为止。（内容错误或缺陷指：内容凭空捏造不符合项目实际需求、内容与本项目无关、只有标题无内容、凭空捏造、文字明显错误）。 |
| 商务部分（19分） | 履约能力（10分）1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，且证书的认证范围须包含：结构性板式骨架家具、结构性钢木骨架家具制品的，认证范围包含一项加1分，最多加2分。2、投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，且证书的认证范围须包含：结构性板式骨架家具、结构性钢木骨架家具制品的，认证范围包含一项加1分，最多加2分。3、投标人具有有效的环境管理体系认证证书，且证书的认证范围须包含：结构性板式骨架家具、结构性钢木骨架家具制品的，认证范围包含一项加1分，最多加2分。4、投标人具有有效内十星级售后服务体系完善程度认证证书，（认证范围包含：办公家具），加2分。5、投标人具有有效内五星级绿色供应链认证证书，产品认证单元包含：木制骨架桌、金属骨架椅凳的），认证范围包含一项加1分，最多加2分。 | 提供上述1~5项的证书复印件加盖投标人公章，并提供提供在“全国认证认可信息公告服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）”网络查询截图. |
| 售后服务方案（4分）根据投标人的售后服务方案的内容①独立的售后服务机构②售后服务响应时间③备品备件及后续服务费用④售后服务保障方案等。完全满足采购人需求的得4分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容错误或缺陷的扣0.5分，扣完为止。（内容错误或缺陷指：内容凭空捏造不符合项目实际需求、内容与本项目无关、只有标题无内容、凭空捏造、文字明显错误）。 |  |
| 项目业绩（3分）提供投标人2020年1月1日以后（含1日）签订类似业绩合同，每有一个得1分；最多得3分。 | 提供中标（或成交）通知书或合同复印件并加盖公章 |
| 节能环保（2分）投标产品中每有一项为优先采购节能产品或环境标志产品的得1分，最多2分。 | 需提供国家认定的认证机构出具的有效的节能产品或环境标志产品认证证书，复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 |

：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微型企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供微型企业承诺书（详见第七篇 五、其他应提供的资料“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十二）本磋商文件规定的其它情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇 供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知**、**政府采购合同**、**响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

**本项目不接受联合体参与磋商。**

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份（封面标注正副本），其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封

1.1响应文件（封面标注正副本）的正本、副本以均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人报财政部门同意后可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在“建桥工业园”（http://www.jqgyy.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。**成交人需持经办人介绍信、身份证复印件到采购人处领取。**

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.不予受理或暂缓受理

3.1质疑有下列情形之一的，不予受理：

3.1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

3.1.2质疑超过有效期的；

3.1.3对同一事项重复质疑的。

3.2质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

3.2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

3.2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

3.2.3质疑书副本数量不足的。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定退还其履约保证金。

### 八、政府采购信用融资

 竞标人参与重庆市政府采购活动，成为成交人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市重庆市政府采购网“政采贷”信息专栏。建设银行联系人：吴言18602391953；工商银行联系人：程剑鹏18325073918 游宇13996150404; 兴业银行联系人：陈亚琴15223442359；光大银行联系人：韩一夫13983233666；农业银行联系人：张世佳19946916067；华夏银行重庆分行联系人：危经理13618303013胡经理18580766891。第六篇 政府采购合同

**格式自拟**

## 第七篇 响应文件编制要求

### 一、经济部分

### （一）竞争性磋商报价函

### 二、技术部分

### （一）服务响应偏离表

### （二）其他资料（格式自定）

### 三、商务部分

### （一）商务响应偏离表

### （二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### （三）业绩证明

### 四、资格条件及其他

### （一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

### （二）法定代表人身份证明书（格式）

### （三）法定代表人授权委托书（格式）

### （四）基本资格条件承诺函（格式）

### （五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他资料

### （一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

### （二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

### （三）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

**竞争性磋商报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。（其中安全文明施工费为： 元）以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交竞标人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

 竞标人（公章）：

 年 月 日

### (二）清单报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 总价限价合计（元） | 综合单价投标报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 洽谈桌 | 直径700\*760 | 3 | 张 | 784 | 2352 |  |  |
| 2 | 椅子 | 1500\*600\*2000 | 9 | 把 | 784 | 7056 |  |  |
| 3 | 班台 | 1800\*800\*760 | 2 | 张 | 2600 | 5200 |  |  |
| 4 | 文件柜 | 1600\*400\*2000（3门文件柜 1门衣柜） | 2 | 组 | 2912 | 5824 |  |  |
| 5 | 办公椅 | 常规 | 2 | 把 | 1685 | 3370 |  |  |
| 6 | 班前椅 | 常规 | 4 | 把 | 845 | 3380 |  |  |
| 7 | 沙发 | 三人位 | 2 | 组 | 4760 | 9520 |  |  |
| 8 | 沙发 | 单人位 | 1 | 组 | 2380 | 2380 |  |  |
| 9 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 2 | 张 | 784 | 1568 |  |  |
| 10 | 会议桌 | 4600\*2000\*760 | 1 | 张 | 7800 | 7800 |  |  |
| 11 | 会议桌 | 3200\*1400\*760 | 1 | 张 | 4480 | 4480 |  |  |
| 12 | 会议椅 | 常规 | 22 | 把 | 845 | 18590 |  |  |
| 13 | 会议椅（带写字板） | 常规 | 64 | 把 | 700 | 44800 |  |  |
| 14 | 定制办公桌 | 主桌1800\*700\*760 副柜1400\*400\*1200 | 12 | 张 | 2380 | 28560 |  |  |
| 15 | 办公椅 | 常规 | 13 | 把 | 900 | 11700 |  |  |
| 16 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 63 | 组 | 1456 | 91728 |  |  |
| 17 | 洽谈桌 | 1600\*800\*760 | 2 | 张 | 1820 | 3640 |  |  |
| 18 | 洽谈椅（不带脚轮） | 常规 | 14 | 把 | 528 | 7392 |  |  |
| 19 | 矮柜 | 1200\*400\*800 | 1 | 组 | 1176 | 1176 |  |  |
| 20 | 办公桌 | 1200\*600\*760 | 1 | 张 | 1260 | 1260 |  |  |
| 21 | 洽谈桌 | 3000\*800\*700 | 1 | 张 | 5065 | 5065 |  |  |
| 22 | 洽谈椅 | 常规 | 6 | 把 | 1800 | 10800 |  |  |
| 23 | 洽谈桌 | 2400\*1000\*760 | 1 | 张 | 2240 | 2240 |  |  |
| 24 | 办公桌 | 1500\*1500\*1100 | 28 | 张 | 2400 | 67200 |  |  |
| 25 | 办公椅 | 常规 | 28 | 把 | 950 | 26600 |  |  |
| 26 | 办公桌 | 1600\*700\*760 | 11 | 张 | 2400 | 26400 |  |  |
| 27 | 办公椅（不含衣架） | 常规 | 10 | 把 | 1000 | 10000 |  |  |
| 28 | 货架 | 1500W\*600D\*2000H | 4 | 组 | 1100 | 4400 |  |  |
| 29 | 会议条桌 | 1400\*600\*760 | 5 | 张 | 1540 | 7700 |  |  |
| 30 | 会议椅（不带写字板） | 常规 | 10 | 把 | 650 | 6500 |  |  |
| 合计限价 | 428681 | 合计报价 |  |

### 二、技术部分

（一）服务方案（格式自定）

施工组织设计

（二）服务响应偏离表

磋商项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

**商务响应偏离表**

磋商项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）业绩证明

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表

人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

为本标的提供的服务人员 人，其中与本企业签订劳动合同 人，其他人员 人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

为本标的提供的服务人员 人，其中与本企业签订劳动合同 人，其他人员 人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

**监狱企业证明文件**

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（盖章）：

 日 期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）